**B415200.514.f01 DAGLICHTBUIS**

versie: 107.+ datum: 18-11-2014 auteur: JV-FPS

1 Fabrikaat: JET BIK.

2 Type: BIK daglichtbuis #

\D-250. \D-350. \D-.....

*OPMERKING: getal geeft diameter in mm aan.*

3 #

\.....

4 #

\Dakopstand:

5 #

\- dakdoorvoer (type): plat-lichthellend dak <15°.

\- dakdoorvoer (type): hellend dak >15°-60°.

6 #

\- dakdoorvoer (doorsnede) (mm): 270.

\- dakdoorvoer (doorsnede) (mm): 370.

*OPMERKING: 270 mm bij D-250. 370 mm bij D-350.*

7 #

\- opstand plat dak: plakplaat met dubbelwandig aluminium dakopstand, geïsoleerd, grijs.

\- indekstuk hellend dak: kunststof panstuk met sneeuwrand, Ubiflex en dakopstand, zwart.

8 #

\- dakpakket (hoogte) (mm): .....

*OPMERKING: indien >400 mm, verlengbuis toepassen.*

9 #

\- opstandkraag: ring TPE, met borstelband.

10 #

\.....

11 #

\Koepel:

12 #

\- lens (type): kegelvormig, helder.

13 #

\- materiaal binnenkoepel: PC.

14 #

\- materiaal buitenkoepel: PC, met afstandhouders.

15 #

\- reflector: aluminium met PVD zilver.

16 #

\.....

17 #

\Lichttransportbuis:

18 #

\- materiaal: aluminium met PVD zilver.

19 #

\- koepelbuis (lengte) (mm): 300, gefelst.

20 #

\- plafonnièrebuis, inschuifbaar (lengte) (mm): 300, gefelst.

21 #

\.....

22 #

\Plafonnière:

23 #

\- sierring (diameter x dikte) (mm): 270x12.

\- sierring (diameter x dikte) (mm): 370x12.

24 #

\- sierring (materiaal): aluminium, gemoffeld in kleur.

25 #

\- kleur sierring (RAL): 9010, wit.

**B415200.514.f01 DAGLICHTBUIS**

versie: 107.+ datum: 18-11-2014 auteur: JV-FPS

\- kleur sierring: brushed alloy.

\- kleur sierring.....

26 #

\- diffuser (materiaal): PMMA, frosted look.

27 #

\- bevestigingsring (materiaal): ABS-PMMA.

28 #

\.....

29 #

\Hulpstukken:

30 #

\- verlengbuis (type): aluminium, gefelst met mof, met PVD zilver.

*OPMERKING: noodzakelijk bij hellend dak.*

31 #

\- verlengbuis (lengte): 600, werkend.

\- verlengbuis.....

32 #

\- bochtstuk (type): aluminium, gefelst met segmenten, met PVD-zilver, 0-45°.

33 #

\.....

34 #

\Toebehoren:

35 #

\- kunstlichtarmatuur: halogeenspot GU10 230 V, 11 W, spaarlamp.

36 #

\- daglichtdimmer: verduisteringsklep, elektronisch gestuurd.

37 #

\- montagebeugels: ODM, verzinkt staal.

38 #

\.....