**B415300.011.f05 DAKLICHTKAP ELEMENT GLAS**

versie: 104.+ datum: 18-11-2014 auteur: JV-FPS

1 Fabrikaat: JET BIK.

2 Type: Moduglas, vrijstaande lessenaarsdakconstructie.

3 #

\Uitvoering: standaard. \Uitvoering: inbraakwerend.

4 #

\Elementvorm: lessenaarsdak.

\Elementvorm: zadeldak.

\Elementvorm: wolfseind.

\Elementvorm: piramide.

5 #

\Vaste hellingshoek (°): 10.

6 #

\Uw-waarde, inclusief opstand (W/(m2.K)): 0,9 - 1,0.

7 #

\Dagmaat (bxl) (mm): 1.000 x 1.510.

\Dagmaat (bxl) (mm): 1.000 x 2.300.

\Dagmaat (bxl) (mm): 1.000 x 3.090.

\Dagmaat (bxl) (mm): 1.000 x 3.880.

\Dagmaat (bxl) (mm): 1.000 x .....

8 #

\Hoogte constructie standaard uitvoering (mm): 450.

\Hoogte constructie inbraakwerende uitvoering (mm):

400.

9 #

\.....

10 #

\Opstand:

11 #

\- standaard PVC R16, rechte uitvoering, EPS

isolatie.

\- inbraakwerend Polyester, rechte uitvoering, PU

isolatie.

12 #

\- hoogte (cm): 16.

13 #

\.....

14 #

\Frameprofielen:

15 #

\- materiaal standaard uitvoering: aluminium.

\- materiaal inbraakwerende uitvoering: polyester.

16 #

\- oppervlaktebehandeling: gecoat.

17 #

\- kleur (RAL): 9016, wit.

18 #

\Uw-waarde, behuizing (W/(m2.K)): 0,47.

19 #

\.....

20 #

\Beglazingselementen:

21 #

\- beglazing: HR++ Ug1,1 W/m2.K, gelaagd, helder.

\- beglazing: HR++ Ug1,1 W/m2.K, gelaagd, opaal.

\- beglazing.....

22 #

\- glas opbouw: 4mm buitenruit Floatglas, 15mm spouw, binnenruit gelamineerd glas 2x3mm met PVB folie.

\- glas opbouw: zon-warmtewerendglas.

\- glas opbouw: 4mm buitenruit Floatglas, 15mm spouw,

**B415300.011.f05 DAKLICHTKAP ELEMENT GLAS**

versie: 104.+ datum: 18-11-2014 auteur: JV-FPS

binnenruit gelamineerd glas 2x3mm met matte PVB

folie.

23 #

\- LTA waarde (%): 78.

24 #

\- ZTA waarde (%): 55.

25 #

\- letselveiligheid (klasse): 1B1.

26 #

\.....

27 #

\Toebehoren:

28 #

\- zonwering: elektrische module, afstandbediening.

29 #

\- kleur behuizing zonweringsmodule (RAL): .....

30 #

\- kleur zonnescherm.....

31 #

\- ventilatiemodule: over volledige lengte, opening

14cm middels afstandbediening.

\- ventilatiemodule: .....

*OPMERKING: maximaal van 4 stramien.*

32 #

\- ventilatieraam: .....

*OPMERKING: opening 30cm.*

33 #

\- ventilatierooster, in zijpaneel: .....

34 #

\- bevestigingsmiddelen: corrosievast-stalen schroeven.

\- bevestigingsmiddelen: inbraakvertragend.

35 #

\- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen.....

36 #

\.....