STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

**SPECIFICATIES** blad: 29

**B415400.112.f01 DAKBETREDINGSLUIK**

versie: 101.+ datum: 18-11-2014 auteur: JS-FPS

1 Fabrikaat: JET BIK.

2 Type: Dakterrasentree.

*OPMERKING: daktoegangskoepel voor plat tot licht hellend dak (0-15°).*

3 #

\Dagmaat (lxb) (mm): 500x1000.

\Dagmaat (lxb) (mm): 600x600.

\Dagmaat (lxb) (mm): 600x900.

\Dagmaat (lxb) (mm): 700x700.

\Dagmaat (lxb) (mm): 700x900.

\Dagmaat (lxb) (mm): 700x1.000.

\Dagmaat (lxb) (mm): 700x1.400.

\Dagmaat (lxb) (mm): 800x800.

\Dagmaat (lxb) (mm): 800x1.300.

\Dagmaat (lxb) (mm): 800x1.800.

\Dagmaat (lxb) (mm): 900x900.

\Dagmaat (lxb) (mm): 900x1.200.

\Dagmaat (lxb) (mm): 900x2.400.

\Dagmaat (lxb) (mm): 1.000x1.000.

\Dagmaat (lxb) (mm): 1.000x1.300.

\Dagmaat (lxb) (mm): 1.000x1.500.

\Dagmaat (lxb) (mm): 1.000x1.600.

\Dagmaat (lxb) (mm): 1.000x2.000.

\Dagmaat (lxb) (mm): 1.200x1.200.

*OPMERKING: Dagmaat = dakuitsparing.*

4 #

\Brandklasse (NEN-EN 12101-2-03 ): E.

5 #

\Handgreep: Binnen en buitenzijde.

6 #

\Ventilatie: kierstand.

7 #

\Openingshoek: ong 80°.

8 #

\Sluiting: witte raamboom met kliksluiting.

9 #

\Scharnierzijde: langs.

10 #

\Opstand: recht, PVC, R016, slagvast, EPS isolatie.

11 #

\.....

12 #

\Koepelsamenstelling: meerwandig polycarbonaat.

\Koepelsamenstelling: meerwandig polycarbonaat/heatstop.

13 #

\Kleur koepel: helder.

\Kleur koepel: opaal.

14 #

\.....

15 #

\Toebehoren:

16 #

\.....